阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目

招 标 文 件

采 购 人 ：阳江市人民医院

编 制 时 间 ：二○二一年四月

**目 录**

[第一部分 投标邀请函 4](#_Toc5251)

[第二部分 采购项目内容 6](#_Toc11918)

[项目名称：阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目 6](#_Toc31351)

[A 商务要求 6](#_Toc1365)

[B 技术要求 8](#_Toc8924)

[一、项目基本概况 8](#_Toc12815)

[二、技术要求 8](#_Toc9870)

[第三部分 投标人须知 13](#_Toc5751)

[Ａ 说 明 13](#_Toc896)

[1 适用范围 13](#_Toc22348)

[2 定义 13](#_Toc22431)

[3 合格的投标人 13](#_Toc15920)

[Ｂ 招标文件说明 13](#_Toc973)

[4 招标文件的构成 13](#_Toc30524)

[Ｃ 投标文件的编制 14](#_Toc32655)

[5 要求 14](#_Toc28770)

[6 投标语言及计量单位 14](#_Toc11120)

[7 投标文件的构成 14](#_Toc4324)

[8 投标文件格式 14](#_Toc7967)

[9 资格证明文件 14](#_Toc29020)

[10 货物和服务的证明文件 15](#_Toc6606)

[11 投标报价与投标货币 15](#_Toc16683)

[12 投标文件的签署及规定 15](#_Toc11884)

[Ｄ 投标文件的递交 16](#_Toc11342)

[13 投标文件的密封和标记 16](#_Toc21155)

[14 投标文件的修改和撤回 16](#_Toc27881)

[Ｅ 开标和评标 16](#_Toc28348)

[15 开标 16](#_Toc19968)

[16 评标委员会 16](#_Toc15848)

[17 对投标文件的初审和响应性的确定 17](#_Toc20801)

[18 投标报价的审核 17](#_Toc2423)

[19 询标及投标文件的澄清 17](#_Toc30660)

[20 评标标准和办法 17](#_Toc24315)

[21 评标注意事项 19](#_Toc28209)

[22 接受和拒绝投标的权利 19](#_Toc8308)

[23 发布中标结果公告和发放中标通知书 19](#_Toc7850)

[24 投标人对中标结果的质疑、投诉 19](#_Toc1786)

[Ｆ 授予合同 19](#_Toc32615)

[25 签订合同 19](#_Toc13174)

[第四部分 参考合同 20](#_Toc27378)

[第五部分 投标文件格式 23](#_Toc1647)

[封面格式 23](#_Toc30550)

[（一）无重大违法记录声明函 24](#_Toc32503)

[（二）法定代表人证明书 25](#_Toc11207)

[（三）法定代表人授权书 26](#_Toc8755)

[（四）资格审查文件要求提交的有效证明文件 27](#_Toc12426)

[第一章 投标文件商务及技术部分 28](#_Toc14372)

[附件一：投标函 28](#_Toc13098)

[附件二：投标一览表 29](#_Toc20364)

[附件三：项目实施方案 30](#_Toc18744)

[附件四：同类业绩一览表 31](#_Toc18984)

# **第一****部分 投标邀请函**

现对阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目进行院内招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

1. **招标项目的名称、用途、数量、采购方式**

1.项目名称：阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目

2.项目情况：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 报价上限（元） |
| 阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目 | 人民币203,007.05 |

**注：超出该上限的投标报价将作为无效投标处理。**

3.数 量：一批

4.项目采购方式：院内公开招标

1. **投标人资格**：
2. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；  
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  
6）法律、行政法规规定的其他条件。

1. 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的企业法人；
2. 本项目不接受联合体投标；
3. 投标人须领取、登记招标文件。

**三、领取、登记招标文件的时间、地点、方式：**

1. 登记招标文件时间：2021年4月26日至2021年4月30日，上午9：00～11:30，下午3:00～5:00（节假日除外）（北京时间）。
2. 登记招标文件地点：阳江市人民医院总务科（阳江市江城区东山路42号阳江市人民医院医生培训基地1号楼2楼）。
3. 登记方式：直接下载招标文件，在规定登记招标文件时间内将要求提交的所有资料一并送至指定地点，并致电与工作人员做好确认工作。

**四、投标截止时间、开标时间及地点**

1. 递交投标文件时间：2021年5月6日14:45-15:00 (北京时间)。
2. 投标截止时间、开标时间：2021年5月6日15:00 (北京时间)。
3. 递交投标文件地点、开标地点：阳江市人民医院医生培训基地2号楼1楼党员活动室。

**五、联系事项**

采购人：阳江市人民医院

地址：江城区东山路42号

联系人：李铮

联系电话：18023866598

发布人：阳江市人民医院

发布时间： 2021年4月26日

# **第二部分** **采购项目内容**

## **项目名称：阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目**

## A 商务要求

1. 投标人资格要求为：
2. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；  
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  
6）法律、行政法规规定的其他条件。

1. 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的企业法人；
2. 本项目不接受联合体投标；
3. 投标人须领取、登记招标文件。
4. 合同签订要求：采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为中标人收到《中标通知书》通知后15个日历日内。
5. 投标报价包括：投标人应报完成用户需求书全部招标内容含税人民币价格。投标人应按用户需求书中所列每个单项逐项报价。并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。（超出上限的投标报价将作为无效投标处理）
6. 付款方式：
7. 根据采购方需求安装完成后，经采购方确认合格后，通知中标人开具正式税务发票，并在开具发票30天内支付相应费用。
8. 中标人不得以采购人未支付费用为由，延迟发放员工工资（中标人应具备先垫付两个月员工工资的资金能力）否则因此引起的后果，由中标人全部承担。
9. 履约责任：
   1. 中标人没有按合同执行、无法全部履行《招标文件》的需求，达不到采购人的要求，采购人有权提出提前解除合同。
   2. 中标人员工在医院工作期间，必须遵守国家法律和医院的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责。中标人负责对其员工进行上岗培训、安全生产教育，提供的人员必须经过训练合格后才可以安排在医院工作，对于国家规定的一些特殊的工种，提供的人员需具有相应资格。
   3. 中标人负责办理员工的劳动用工手续、计划生育管理及工伤意外伤害事故、居住证等事宜。中标人的员工违反国家计划生育政策的一切后果由中标人承担。
   4. 中标人应服从医院的管理，采购人将定期评估中标人及其员工的日常工作情况。中标人员工在日常工作中应服从所在科室负责人具体工作安排，并遵守所在科室的规章制度。对造成医院重大负面影响违法、违纪的中标人员工，采购人有权对中标人进行处罚。
   5. 中标人员工的着装应配备专门的工作服。中标人员工上岗工作期间应配戴标有员工姓名和编号的胸卡，上岗期间应讲究文明礼貌，注意仪表仪容。
   6. 中标人及其员工在工作中发现各种问题和安全隐患，有责任报告所在科室和采购人相关部门处理，以提高管理质量和效率。
   7. 中标人雇佣的员工盗窃医院或患者财物的，采购人有权单独或会同中标人一起处理，处理措施包括但不限于赔礼道歉、经济处罚直至追究民事或刑事责任，中标人应积极协助公安机关进行调查处理并赔偿当事人相应的经济损失。
10. 其他要求：
11. 最终解释权归采购人所有。未尽事宜以采购人意见为主；
12. 同意采购人以任何形式对投标人投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

## B 技术要求

**注：超出该上限的投标报价将作为无效投标处理。**

## **一、项目基本概况**

阳江市人民医院为广东医学院非直属附属医院，是阳江地区规模最大、设备最先进、技术力量最强的集医疗、教学、科研、保健和康复于一体的综合性三级甲等医院。

为净化医院空气质量，经论证，决定整改职工饭堂排油烟系统。

## **二、技术要求**

**1.项目简述**

本项目为阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目。

**2.质保期**

项目质保期：项目验收合格之日起一年。

**3.招标单位权力和义务**

1）审批成交人提交的工程实施组织方案。

2）监督、指导成交人进行服务实施工作和应急抢险工作，具有及时纠正出现问题的权利。

**4.成交人权力和义务**

1）在满足采购文件的前提下，严格按照其投标文件提供工程实施组织方案（包括实施计划、设备、人员、文明、安全等）进行服务。

2）在组织实施服务过程中，遵守有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交人承担。

3）做好服务现场设施的保护，若成交人防护不力而造成一切责任及经济损失由成交人承担；

4）必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为实施服务场地内自有人员生命财产和实施服务机械设备办理保险，支付保险费用。

5）严格遵守国家法律、法规，协助招标人做好社会治安综合管理工作和计划生育等工作。成交人员工有违法乱纪的行为，成交人应承担一切经济责任和法律责任。

6）所有涉及该项目的消防审批手续由成交人负责办理，招标人予以协助。

7）采购文件和投标文件约定的成交人其余权利义务。

8）成交人违反合同及采购文件约定的有关义务，对采购人造成经济损失的，应给予采购人经济赔偿；如造成重大损失的，采购人有权终止合同。

**5.工程清单汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | | 计量 单位 | | | 工程数量 |
|
| 1 | 030701004001 | | | | | 离心式风柜迁移 | | | 1.风量:25500m3/h  2.功率:15kw 3.电源:3Φ/380V/50Hz1.风量:25500m3/h  2.功率:15kw 3.电源:3Φ/380V/50Hz | | | 台 | | | 1 |
| 2 | 030701004002 | | | | | 油烟净化器迁移 | | | 1.风量:26000m3/h  2.功率:0.75 KW 3.电源:220V/50Hz | | | 台 | | | 1 |
| 3 | 030701004003 | | | | | 油烟净化器拆除 | | | 1.规格：3800\*1000\*1000 故障，已弃用 | | | 台 | | | 1 |
| 4 | 030701004004 | | | | | 风机、净化器支撑架/防震胶 | | | 规格：8号国标槽钢 工艺：表面防锈喷漆处理 | | | 台 | | | 2 |
| 5 | 030703019001 | | | | | 离心式风机风口变接口 | | | 1.材质：304不锈钢 2.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 2 |
| 6 | 030703019001 | | | | | 油烟净化器变接口 | | | 1.材质：304不锈钢 2.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 2 |
| 7 | 030701004005 | | | | | 风机、净化器配电迁移 | | |  | | | 项 | | | 1 |
| 8 | 030701004006 | | | | | 帆布软接 | | | 1.规格：铁皮帆布一体成形 | | | 个 | | | 3 |
| 9 | 030701004007 | | | | | 原隔音机房拆除 | | |  | | | 项 | | | 1 |
| 10 | 030701004008 | | | | | 新建隔音机房 | | |  | | | 项 | | | 1 |
| 11 | 030701004009 | | | | | 出风管道至水槽拆除 | | |  | | | 项 | | | 1 |
| 12 | 031001001001 | | | | | 排油烟管道-进 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:700\*500  3.板材厚度:1.0-20Cmm | | | m | | | 16 |
| 13 | 031002001001 | | | | | 排油烟管道-架空 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:1000\*600  3.板材厚度:1.0-20Cmm | | | m | | | 8.5 |
| 14 | 031002001002 | | | | | 风管架空支架(横向) | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:75\*45 3.板材厚度:2.00mm | | | m | | | 6.5 |
| 15 | 031002001003 | | | | | 风管架空支架(竖向) | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:75\*45 3.板材厚度:2.00mm | | | m | | | 6.5 |
| 16 | 010401003001 | | | | | 排油烟管道-外墙 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:1000\*600  3.板材厚度:1.0-20Cmm | | | m | | | 13 |
| 17 | | 031002001005 | | | 风管外墙支架(竖向) | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:75\*45 3.板材厚度:2.00mm | | | m | | | 5 | |
| 18 | | 030702004001 | | | 排烟管弯头 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:1000\*600  3.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 2 | |
| 19 | | 031006015001 | | | 隔油水箱 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:4000\*1500\*800 3.板材厚度:2.0-20Cmm | | | 个 | | | 1 | |
| 20 | | 031002001006 | | | 隔油水箱加固架 | | | 1.材质：304不锈钢方管 2.规格:4000\*1500\*800 3.板材厚度:2.00mm | | | 个 | | | 1 | |
| 21 | | 030109011001 | | | 水箱水位控制泵 | | | 1.流量:6500L/h  2.水管直径：25mm | | | 个 | | | 1 | |
| 22 | | 080806002001 | | | 水箱控制箱/配电 | | | 1.电源:220V/50Hz | | | 个 | | | 1 | |
| 23 | | 030703022001 | | | 厨房排气扇 | | | 1.风量:2000m3/h  2.功率:0.18 KW 3.电源:220V/50Hz | | | 台 | | | 3 | |
| 24 | | 080807014001 | | | 厨房开孔 | | | 2.规格：φ250mm | | | 个 | | | 3 | |
| 25 | | 030701003001 | | | 离心式排风机 (11KW) | | | 1.风量:18000m3/h  2.功率:11kw 3.电源:3Φ/380V/50Hz | | | 台 | | | 1 | |
| 26 | | 031006010001 | | | 油烟净化器 | | | 1.风量:18000m3/h  2.电源:220V/50Hz | | | 台 | | | 1 | |
| 27 | | 030404024001 | | | 启动控制器-星三角 | | | 1.规格:11KW星三角降压启动 | | | 台 | | | 1 | |
| 28 | | 011304002001 | | | 送风机 | | | 1.风量:6000m3/h  2.功率:0.55 KW 3.电源:220V/50Hz | | | 台 | | | 1 | |
| 29 | | 011304002002 | | | 送风管道 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:300\*400  3.板材厚度:0.70mm | | | m | | | 10 | |
| 30 | | 011304002003 | | | 送风管道弯头/变径 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:300\*400  3.板材厚度:0.70mm | | | m | | | 3 | |
| 31 | | 030404017001 | | | 配电电线 | | | 1.规格:1000\*200 | | | 项 | | | 1 | |
| 32 | | 050403001001 | | | 风机、净化器支撑架/防震胶 | | | 规格：8号国槽钢 工艺：表面防锈喷漆处理 | | | 个 | | | 2 | |
| 33 | | 030108001001 | | | 离心式风机交接口 | | | 1.材质：304不锈钢 2.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 2 | |
| 34 | | | 031006010002 | 油烟净化器变接口 | | | 1.材质：304不锈钢 2.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 2 | | |
| 35 | | | 031003010001 | 帆布软接 | | | 2.规格：铁皮帆布一体成形 | | | 个 | | | 3 | | |
| 36 | | | 080807014002 | 开孔 | | | 2.规格：700mm\*500mm | | | 个 | | | 3 | | |
| 37 | | | 030206004001 | 排油烟管道-室内 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:850\*400 3.板材厚度:1.0-20Cmm | | | m | | | 9.5 | | |
| 38 | | | 080807009001 | 管道吊架/防震 | | | 1.材质：304不锈钢方管 2.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 6 | | |
| 39 | | | 030206006001 | 排烟管弯头、变径 | | | 1.规格:850\*400 | | | 个 | | | 2 | | |
| 40 | | | 010401004001 | 排油烟管道-外墙 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:700\*500  3.板材厚度:1.0-20Cmm | | | m | | | 18 | | |
| 41 | | | 粤011701008001 | 管道外墙固定架 | | | 1.材质：304不锈钢方管 2.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 6 | | |
| 42 | | | 030206005001 | 排油烟管道-顶层 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:700\*500  3.板材厚度:1.00-20Cmm | | | m | | | 15 | | |
| 43 | | | 030206006002 | 排烟管弯头 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:700\*500  3.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 4 | | |
| 44 | | | 粤011701008002 | 管道支撑架 | | | 1.材质：304不锈钢方管 2.板材厚度:1.00mm | | | 个 | | | 6 | | |
| 45 | | | 030206005002 | 排烟管三通接入 | | | 1.材质：304不锈钢 2.规格:1000\*600/700\*500 3.板材厚度:1.00m | | | 个 | | | 1 | | |

**6.附属工程清单汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |
|
| 1 | 030701004001 | 离心式风柜迁移 | 台 | 1 |
| 2 | 030701004002 | 油烟净化器迁移 | 台 | 1 |
| 3 | 030701004003 | 油烟净化器拆除 | 台 | 1 |
| 4 | 030701004004 | 风机、净化器支撑架/防震胶 | 台 | 2 |
| 5 | 030703019001 | 离心式风机风口变接口 | 个 | 2 |
| 6 | 030703019001 | 油烟净化器变接口 | 个 | 2 |
| 7 | 030701004005 | 风机、净化器配电迁移 | 项 | 1 |
| 8 | 030701004006 | 帆布软接 | 个 | 3 |
| 9 | 030701004007 | 原隔音机房拆除 | 项 | 1 |
| 10 | 030701004008 | 新建隔音机房 | 项 | 1 |
| 11 | 030701004009 | 出风管道至水槽拆除 | 项 | 1 |
| 12 | 031001001001 | 排油烟管道-进 | m | 16 |
| 13 | 031002001001 | 排油烟管道-架空 | m | 8.5 |
| 14 | 031002001002 | 风管架空支架(横向) | m | 6.5 |
| 15 | 031002001003 | 风管架空支架(竖向) | m | 6.5 |
| 16 | 010401003001 | 排油烟管道-外墙 | m | 13 |
| 17 | 031002001005 | 风管外墙支架(竖向) | m | 5 |
| 18 | 030702004001 | 排烟管弯头 | 个 | 2 |
| 19 | 031006015001 | 隔油水箱 | 个 | 1 |
| 20 | 031002001006 | 隔油水箱加固架 | 个 | 1 |
| 21 | 030109011001 | 水箱水位控制泵 | 个 | 1 |
| 22 | 080806002001 | 水箱控制箱/配电 | 个 | 1 |
| 23 | 030703022001 | 厨房排气扇 | 台 | 3 |
| 24 | 080807014001 | 厨房开孔 | 个 | 3 |
| 25 | 030701003001 | 离心式排风机 (11KW) | 台 | 1 |
| 26 | 031006010001 | 油烟净化器 | 台 | 1 |
| 27 | 030404024001 | 启动控制器-星三角 | 台 | 1 |
| 28 | 011304002001 | 送风机 | 台 | 1 |
| 29 | 011304002002 | 送风管道 | m | 10 |
| 30 | 011304002003 | 送风管道弯头/变径 | m | 3 |
| 31 | 030404017001 | 配电电线 | 项 | 1 |
| 32 | 050403001001 | 风机、净化器支撑架/防震胶 | 个 | 2 |
| 33 | 030108001001 | 离心式风机交接口 | 个 | 2 |
| 34 | 031006010002 | 油烟净化器变接口 | 个 | 2 |
| 35 | 031003010001 | 帆布软接 | 个 | 3 |
| 36 | 080807014002 | 开孔 | 个 | 3 |
| 37 | 030206004001 | 排油烟管道-室内 | m | 9.5 |
| 38 | 080807009001 | 管道吊架/防震 | 个 | 6 |
| 39 | 030206006001 | 排烟管弯头、变径 | 个 | 2 |
| 40 | 010401004001 | 排油烟管道-外墙 | m | 18 |
| 41 | 粤011701008001 | 管道外墙固定架 | 个 | 6 |
| 42 | 030206005001 | 排油烟管道-顶层 | m | 15 |
| 43 | 030206006002 | 排烟管弯头 | 个 | 4 |
| 44 | 粤011701008002 | 管道支撑架 | 个 | 6 |
| 45 | 030206005002 | 排烟管三通接入 | 个 | 1 |

# **第三部分 投标人须知**

## Ａ 说 明

### 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

### 定义

2.1 “投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.2 “采购人”系指阳江市人民医院，即项目采购用户方。

### 合格的投标人

3.1 国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

## Ｂ 招标文件说明

### 招标文件的构成

4.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标邀请函

第二部分 招标项目要求

第三部分 投标人须知

第四部分 参考合同

第五部分 投标文件格式（含附件）

4.2 招标文件以中文编印。

## Ｃ 投标文件的编制

### 要求

5.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

### 投标语言及计量单位

6.1 投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

6.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 投标文件的构成

7.1 投标文件包括：

第一章 资格审查和符合性审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

1. 投标函；
2. 投标一览表；
3. 商务条款偏离一览表；
4. 技术条款偏离一览表；
5. 项目实施方案；
6. 同类业绩一览表；

### 投标文件格式

8.1 投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

8.2 投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、投标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；**若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。**

### 资格证明文件

9.1 投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1. 投标人满足招标文件中列出的资格标准；
2. 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

9.2 资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

### 货物和服务的证明文件

10.1 投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

10.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.3 评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

### 投标报价与投标货币

11.1 投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

11.2 投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

11.3 投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

11.4 投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.5 投标价格一律用人民币填报。

### 投标文件的签署及规定

12.1 投标人应按所投项目准备1份正本和4份副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准。

12.2 投标文件正本须打印或复印或用不褪色书写工具书写，并由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，并加盖公章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。

12.3 除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字，以示确认。

## Ｄ 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

13.1 投标人应准备**5份投标文件**密封在一个不透明的外层封装中。

13.2 每一密封信封上均应注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

13.3 如果投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，则集中采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。

13.4 电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。

### 投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在报价截止时间前，可以修改或撤回其报价文件。但必须在规定的报价截止时间之前以书面通知到采购人，该通知须有投标人法定代表人或其授权代表签字。

14.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

14.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

14.4 从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标。

## Ｅ 开标和评标

### 开标

15.1 在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由采购人主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

15.2 开标时，由院党委监察室监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。

15.3 在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

15.4 唱标结束后，由相关工作人员将做唱标记录，并由投标人、采购人代表、监督员等在唱标记录上签字。

### 评标委员会

评标由院后勤管理委员会依法组建的评标委员会负责。

### 对投标文件的初审和响应性的确定

17.1 开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

17.2 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

17.3 如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

1. 资格审查结果为不合格的；
2. 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；
3. 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；
4. 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；
5. 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；
6. 投标文件载明的招标项目服务期超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；
7. 投标有效期不足的；
8. 投标文件附有采购人或集中采购机构不能接受的条件的；
9. 法律、法规规定的其他废标条款。

### 投标报价的审核

18.1 投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

18.2 在投标人的投标报价中，若大写和小写表示的金额之间有不一致的，则以大写金额为准，并对小写金额作相应的修正。

### 询标及投标文件的澄清

19.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照集中采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

19.2 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 评标标准和办法

20.1 评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

20.2 采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

1. 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。
2. 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。
3. 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。
4. 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。
5. 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

**评价指标及权重：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 评价指标 | 指标权重 |
| 价格部分50% | 投标报价 | 50% |
| 技术部分30% | 资质实力 | 20% |
| 获奖情况 | 10% |
| 商务部分20% | 同类业绩 | 20% |
| 合 计 | | 100% |

**评分细则**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **分值** | **评分标准** |
| **价格评分（50分）** | | | |
| 1 | 价格 | 50分 | 价格分计算方法：即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100。 |
| **技术评分（30分）** | | | |
| 2 | 资质实力 | 20分 | 根据资质的优先次序，优等15-20分，次等10-15分，再次等5-10分。 |
| 3 | 获奖情况 | 10分 | 根据相关部门颁发的证书和奖项评分，每项得2分，满分10分。 |
| **商务评分（20分）** | | | |
| 4 | 同类业绩 | 20分 | 获得同类业绩的投标单位，每项得5分，满分20分。 |

**注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。**

### 评标注意事项

21.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

21.2 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

### 接受和拒绝投标的权利

22.1 评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

22.2 如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

### 发布中标结果公告和发放中标通知书

23.1 采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

23.2 中标投标人确认后，中标结果将于“阳江市人民医院（http://www.yjhospital.com/）”上公告。发布中标结果公告的同时，采购机构向中标投标人发出中标通知书。

23.3 未中标投标人，集中采购机构不再以其它方式另行通知。

### 投标人对中标结果的质疑、投诉

24.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

24.2 采购人应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

24.3 投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

24.4 质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字并盖公章。

## Ｆ 授予合同

### 签订合同

采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

# **第四部分 参考合同**

甲方（采购人）：

乙方（中标投标人）：

甲乙双方根据 年 月 日 （项目编号: ）招标结果和有关招、投标文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条 项目的名称、单价、总价，服务范围，项目规模

1. 采购项目名称： ；

2. 项目规模： ；

3. 服务范围： ；

4. 合同总价：（小写） ；

（大写） ；

甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。

第二条 服务质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

。

第三条 服务期和验收

1. 服务期：自 年 月 日起至 年 月 日止 。

2. 项目地点： 。

3. 验收方式： 。

5. 验收标准：

质量符合招标文件和投标文件的要求；

双方约定的其他验收标准。

第四条 价款的结算、付款时间

1. 付款方式： 。
2. 付款时间： 。

第五条 对产品异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现乙方所提供的服务质量或相关服务不合规定的，在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为乙方所提供的服务合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条 乙方的违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原**招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、投标文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。**

2. 每推迟一天按总价的1%罚款。

第七条 甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条 不可抗力

1. 不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2. 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 争议的解决

1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议可提交仲裁或向有管辖权的人民法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条 监督和管理

甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

第十一条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。

第十二条 附则

本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

**本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得改变招标文件、投标文件、中标通知书等实质性内容。**

# **第五部分** **投标文件格式**

## 封面格式

投标内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的投标文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响投标人评审结果的，后果将由投标人本人负责。文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。如：

投标文件（□正本、□副本）

项目名称： 由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话： 传真：

邮编：

编制日期： 年 月 日

## （一）无重大违法记录声明函

致阳江市人民医院：

针对贵院组织的 阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目，我方郑重承诺：

参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

## （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名 同志，现任 投标人名称 的 职务 ，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期： 有效日期至： 年 月 日

附：代表人性别： 年龄： 岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

## （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （单位法定代表人姓名） 系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （投标人名称）的 （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加阳江市人民医院组织的 阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人： 性别： 年龄： 职务：

投标人： （名称并加盖公章）

法定代表人： （签字）

签发日期： 有效日期至： 年 月 日

**（注：投标人的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）**

代理人身份证复印件

## （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的法人营业执照复印件加盖公章；

2、缴税证明复印件加盖公章；

3、社会保险缴费凭据复印件加盖公章；

4、无重大违法记录声明函；

5、财务报表复印件加盖公章；

……

## 投标文件商务及技术部分

## 附件一：投标函

致（采购人名称）                                ：

根据贵方就 项目名称，由投标人填写 的投标邀请，我方正式响应投标并提交下述文件**1份正本和4份副本**：

1. 投标函；
2. 投标一览表；
3. 商务条款偏离一览表；
4. 技术条款偏离一览表；
5. 项目实施方案；
6. 同类业绩一览表；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价） 。
2. 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
3. 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。
4. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5. 本次投标自开标日起有效期为90天。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

## 附件二：投标一览表

项目名称：阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 服务期 | 备注 |
|  |  | 大写：  小写： |  |  |

注：

1. 投标人填写此表时不得改变表格的形式。
2. **★如投标人报价低于采购项目预算金额60%的，必须作出书面说明，说明报价理由。**
3. 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。
4. 投标人应将 “投标一览表”（加盖公章并由法定代表人或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，并在该信封上标明“投标一览表”字样，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件三：项目实施方案

项目名称：阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

## 附件四：同类业绩一览表

项目名称：阳江市人民医院职工饭堂排油烟系统整改工程项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同总额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

* 1. 至少应提供上述项目包括合同关键页复印件（加盖公章）。**若投标人未按要求提供，则其将承担业绩不计分的风险。**

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：